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Цель урока: научить последовательно обрабатывать двухшовный рукав в верхней женской одежде.
Задачи:
-повышение качества профессионального образования обучающихся
-повышения интереса к получаемой профессии 
-развитие технологического мышления и умений работы с технической документацией.
Методы ведения занятия:
· Словесные – рассказ, беседа;
· наглядно-демонстрационные – демонстрация трудовых приемов, наглядных пособий;
· практические – самостоятельное выполнение обучающимися учебно – производственных работ.
          Объекты работ:
· деталь швейного изделия (рукав женского пиджака)   
Оснащение учебно-производственной мастерской:
 
Оборудование: 
· швейные машины,  рабочие столы, утюг.
 
Инструменты и приспособления:
· иголки, булавки, нитки, ножницы, напёрстки, сантиметровые ленты, линейки.
 
Место проведения:
· учебная мастерская.


Ход занятия:
1. Организационный момент.
1. проверка явки обучающихся;
2. готовность  к работе;
3. осмотр внешнего вида;
4. сообщение темы и цели урока.
Мастер п/о: здравствуйте, садитесь. Проверим присутствие обучающихся и подготовку к уроку.
Староста группы дает информацию о количестве присутствующих  обучающихся на уроке.
Тема урока: «Обработка двухшовного рукава в женском пиджаке и пальто»

2. Теоретическая часть.

        Рукав со шлицей — классический рукав, который выполняется на мужских пиджаках, женских жакетах, а также пальто. При такой обработке на верхней стороне шлицы выметывают петли, на нижнюю — пришивают пуговицы. При необходимости, на рукаве можно расстегнуть одну или 2 пуговицы и подвернуть низ рукава. Такой прием часто используется дизайнерами, для того чтобы продемонстрировать эффектную подкладку изделия.

Мастер п/о:
 
Прежде чем приступить к работе, давайте вспомним: какие основные требования  техники безопасности мы должны соблюдать при изготовлении швейных изделий.
· при работе с ручным инструментом:
Ответы:
-класть ножницы сомкнутыми остриями от себя;
-передавать ножницы кольцами вперед;
-не класть ножницы около вращающихся частей машины.
-хранить иголки и булавки в специальной коробке, подушечке;
-запрещается держать вкалывать иглы в одежду, держать их зубами, а также перегрызать нитки;
· при работе на швейной машине:
Ответы:
-не наклонятся близко к движущимся частям машины;
-не держать пальцы рук около лапки во избежание прокола иглой;
-убрать все лишние предметы и инструменты, не требующиеся при выполнении задания;
-заправку ниток и смену иглы, производить при выключенной машине.


Самостоятельная работа обучающихся.
 
Текущее инструктирование мастера при самостоятельном выполнении обучающимися задания.
Обходы с целью проверки:
· правильности организации рабочих мест;
· правильности выполнения трудовых приемов;
· соблюдения технических условий;
· соблюдения правил безопасности труда;
· качества выполняемой работы на определенном этапе (межоперационные контроль);
· проверки и оценки выполненных заданий

3. Технологическая последовательность обработки.
1. Стачайте локтевой шов рукава до шлицы. Припуски по низу рукава подогните и заутюжьте, шлицу заутюжьте в нужном направлении. Чтобы разутюжить припуски локтевого шва, один из припусков рассеките близко к строчке. Стачайте локтевой шов на подкладке рукава до шлицы. Наложите подкладку на рукав изнаночной стороной на изнаночную сторону.

[image: Обработка двухшовного рукава со шлицей подкладкой, изображение №2]
2. Отогните подкладку вниз и сколите припуски рукава из основной и подкладочной тканей. Стачной шов необходимо проложить, не доходя 3 см до припуска нижнего шва рукава. Открытый участок закроем на завершающем этапе.

[image: Обработка двухшовного рукава со шлицей подкладкой, изображение №3]
3. Притачайте припуск подкладки к припуску подгиба рукава по намеченной линии. Подкладку отогните вверх и заутюжьте по низу с небольшой складкой на свободу облегания.   

[image: Обработка двухшовного рукава со шлицей подкладкой, изображение №5]

4. Снова отогните подкладку на изнаночную сторону и сметайте вертикальную сторону правого припуска шлицы с подкладкой.

[image: Обработка двухшовного рукава со шлицей подкладкой, изображение №6]
5.Отогните подкладку на лицевую сторону, шов выправите, выметайте и проутюжьте. Припуски левой стороны шлицы подогните на уголок. При помощи исчезающего маркера разметьте линию шва вдоль края подгиба.

[image: Обработка двухшовного рукава со шлицей подкладкой, изображение №8]
6. Отогните припуск вниз. При помощи копировальных стежков перенесите линию шва на изнаночную сторону детали. С изнаночной стороны перегните припуски под углом 45° и заколите по намеченной линии. Проложите машинную строчку по намеченной линии. Припуски срежьте до 0,4 см и разутюжьте. Отогните подгиб рукава на лицевую сторону и проутюжьте.

[image: Обработка двухшовного рукава со шлицей подкладкой, изображение №10]
7. На подкладке левого припуска шлицы срежьте излишек ткани вдоль разреза. В верхнем левом углу рассеките подкладку на уголок до припуска.

[image: Обработка двухшовного рукава со шлицей подкладкой, изображение №11]
8. Отогните подкладку на правую сторону и притачайте по вертикальной стороне левого припуска шлицы. Начинайте строчку снизу — от диагонали угла конверта.

[image: Обработка двухшовного рукава со шлицей подкладкой, изображение №12]
9. Подкладку отогните лицевой стороной наверх, шов проутюжьте, верхний короткий припуск шлицы подогните и заколите булавкой. Затем отогните подкладку вниз и проложите короткую строчку по верхнему припуску шлицы, притачивая подкладку к обеим припускам шлицы из основной ткани. Этот шов позволяет закрепить шлицу без дополнительных внешних швов.

[image: Обработка двухшовного рукава со шлицей подкладкой, изображение №13]
10. Притачайте подкладку к нижнему припуску рукава, не доходя до припуска нижнего шва рукава около 3 см.

[image: Обработка двухшовного рукава со шлицей подкладкой, изображение №14]
11. Припуски подкладки по окату рукава подровняйте. Стачайте нижние швы рукава и подкладки, припуски разутюжьте. Открытый участок по низу подгиба рукава и подкладки совместите по шву и застрочите.

[image: Обработка двухшовного рукава со шлицей подкладкой, изображение №16]
12. Подкладку заутюжьте со складкой по низу на свободу облегания.

[image: Обработка двухшовного рукава со шлицей подкладкой, изображение №17]
13. Подкладку заправьте в рукав, опустите ниже оката и заколите. Рукав втачайте в пройму изделия, подкладку рукава — в подкладку изделия. На рукаве разметьте прорезные петли с глазком и выметайте их вручную.

[image: Обработка двухшовного рукава со шлицей подкладкой, изображение №18]
















4. Подведение итогов занятия.
Мастер п/о:
Цель, которую мы поставили на это занятие, достигнута.
· Чему же мы сегодня научились?
Ответы обучающихся.

· Какие трудности были в работе?
Ответы обучающихся.
· Разбор типичных ошибок, с целью их предупреждения.
· Демонстрация лучших работ.
·  Выставление оценок.
· Сообщение темы следующего урока
 
  5. Уборка рабочих мест.

Мастер п/о:

Наше занятие окончено. Всем спасибо. До свидания!
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